安装说明
鸿业市政管线设计软件8.0版 for AutoCAD 2000~2009

适用平台：
Windows：Win98/NT/2000/XP/2003/Vista
AutoCAD：2000~2009

注意：
软件的R15、R16、R17三个版本只是使用的CAD版本不同，功能相同。
检查方法：打开安装文件夹内setup.ini文件，可见软件版本信息：
Product=鸿业市政管线8.0 for AutoCAD 2006
ProductVersion=8.0.*.*

安装方法：
软件为光盘安装，光驱可用本机光驱，如有网络也可共享网上光驱。
首先：运行光盘上HY-SZGX文件夹中的SETUP.EXE程序，则出现欢迎画面，如图 1‑1：

图 1‑1
点取【下一步】按钮，出现“最终用户许可协议”窗口，如图 1‑2：

图 1‑2
请仔细阅读许可协议，如无异议，请点【是】按钮，点击【下一步】安装程序将提示用户输入用户信息，请认真填写，如图 1‑3：

图 1‑3
填写完成后，请点击【下一步】，程序将显示介面如图 1‑4。

图 1‑4
软件提供了三个版本的安装：试用版、单机版、网络版，选择合适的版本。
点【下一步】按钮。出现软件“安装路径”窗口，如图 1‑5：

图 1‑5
选择软件安装文件夹位置，如需要修改，点取【更改】按钮，在弹出的“选择文件夹”窗口修改，结束后点【下一步】按钮，出现“工程文件夹”窗口，这里是选择HY-SZGX软件的工作目录，即缺省时数据文件和图纸的存放位置，如图 1‑6：

图 1‑6
继续【下一步】按钮则软件自动开始安装，动态进度指示，安装完毕后软件将自动在桌面上创健HY-SZGX图标。双击该HY-SZGX图标运行软件。
网络加密锁的安装
1.	首先安装网络锁驱动，在保证网络锁未插入计算机的情况下，进入“彩虹（圣天诺）网络锁驱动程序”文件夹内，运行SPNComboInst1.0.5.exe，然后以默认方式选择全部安装即可。程序中包含四相模块：并口网络锁驱动程序、USB网络锁驱动程序，网络锁服务程序，网络锁状态监视程序。如果是在WIN NT或2000以上操作系统上安装，网络锁服务程序将做为一个服务在后台运行，不需要登录操作系统，如果是在WIN98以下系统上安装，需要登录系统并启动网络锁服务程序。
2.	将加密锁插在打印口（并口）或usb插口上。 
3.	注意：卸载加密锁程序必需要运行“彩虹（圣天诺）网络锁卸载程序”文件夹内SSDCleanup.exe来卸载程序。
4.	运行加密锁工具ReadNetDog.exe可以检查网络锁的信息（软件类型、版本号、节点数），如图 1‑7

图 1‑7
单机锁的安装
并口锁的安装：并口锁（插在机器的打印端口）在win98系统下面不需安装驱动，如果是win2000或XP系统，则需装驱动，运行光盘中单机锁驱动文件夹中的setupNT.exe即可。
USB锁的安装：USB锁需要安装驱动，运行光盘中单机锁驱动文件夹中的InstDrv.exe，如图 1‑8：
 
图 1‑8
1.	信息提示驱动程序没有安装，点取【开始安装】按钮，如图 1‑9：
 
图 1‑9
点击下一步继续，安装完成退出。
试用版使用方法：
1.	试用版必须要先注册才能使用。
2.	注册方法：填写以下几项内容，并E-Mail到softreg@hongye.com.cn地址，我们在确认过之后，发送注册码。

1：申 请 号 (安装软件后第一次运行即可看到)
2：姓 名 (中文名字)
3：单位名称
4：联系电话 (最好手机、固定都有，以便我们及时短信联系通知您)
5：电子信箱
6：详细地址